|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **铜仁职业技术学院-图书馆一层主通道**  **仿瓷修复项目工程量清单** | | | | | | |
| **序号** | **工程项目** | **数量** | **单位** | **单价（元）** | **项目特征描述** | **合计（元）** |
| 1 | 外立面原有基层人工铲除 | 876 | ㎡ |  | 拆除墙面原有基础空鼓部分及脱落油漆部分 |  |
| 2 | 外立面底层涂刷渗透底漆 | 876 | ㎡ |  | 铲除后原有墙面刷墙面固化剂处理，新旧结合层，防止开裂，掉落。 |  |
| 3 | 外立面墙面刮仿瓷涂料 | 876 | ㎡ |  | 1.修补一次抗裂砂浆  2.满刮内墙腻子三次  3.**内墙专用腻子粉为立邦** |  |
| 4 | 墙面打磨及刷漆 | 876 | ㎡ |  | 墙面漆喷刷（一底漆，一面漆）  墙漆品牌为：立邦 |  |
| 5 | 安全措施费 | 1 | 项 |  | 高空作业 |  |
| 6 | 合计总金额（元） |  | | | | |

**注：报价含税包干，包含高空作业所需的设施设备、卫生清理及垃圾清运等。**